{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第3季度"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第3季度","index":0,"n_rows":251,"n_cols":6,"rows_kept":251,"merged":[[0,0,0,5],[59,5,79,5],[80,5,105,5],[140,5,141,5],[243,5,250,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["连州市市区2021年第3季度建设工程主要材料综合价表"]
["序号","材料名称","规格","单位","税前综合单价（元）","备注"]
[1,"10内圆钢","φ10以内","吨 ",6561.76]
[2,"12-25螺纹钢 ","φ12~25","吨 ",6608.07]
[3,"12-25螺纹钢 (抗震)","φ12~25","吨 ",6611.86]
[4,"Ⅲ级螺纹钢∮10外",null,"吨 ",6611.86]
[5,"Ⅲ级螺纹钢∮10外(抗震)",null,"吨 ",6611.86]
[6,"Ⅲ级螺纹钢∮10内",null,"吨 ",6611.86]
[7,"Ⅲ级螺纹钢∮10内(抗震)",null,"吨 ",6611.86]
[8,"方  钢","16~18","吨 ",6731.86]
[9,"等边角钢 ",null,"吨 ",6617.35]
[10,"槽  钢 ",null,"吨 ",6617.35]
[11,"扁  钢 ",null,"吨 ",6617.35]
[12,"热轧薄钢板 ",null,"吨 ",6782.33]
[13,"冷轧薄钢板 ",null,"吨 ",7043.01]
[14,"工字钢 ",null,"吨 ",6534.85]
[15,"镀锌铁皮","4厚","㎡",41.21]
[16,"镀锌铁皮 ","5厚","㎡",51.81]
[17,"镀锌铁皮波纹瓦","7厚","㎡",81.75]
[18,"梯级防滑铜条","15 × 3 ","m ",24.33]
[19,"袋装水泥","P.C 32.5 ","吨 ",{"v":592.5,"d":"592.50"}]
[20,"袋装水泥","P.C 42.5","吨 ",{"v":615,"d":"615.00"}]
[21,"散装水泥","P.C 32.5 ","吨 ",{"v":580,"d":"580.00"}]
[22,"散装水泥","P.C 42.5","吨 ",{"v":607.5,"d":"607.50"}]
[23,"普通硅酸盐水泥","P.C 42.5(R)","吨 ",{"v":632.5,"d":"632.50"}]
[24,"普通硅酸盐水泥","P.O 42.5(R)","吨 ",{"v":635,"d":"635.00"}]
[25,"普通硅酸盐水泥","P.II 42.5(R)","吨 ",{"v":652.5,"d":"652.50"}]
[26,"白水泥 ",null,"吨 ",1004.08]
[27,"混凝土普通砖 ","MU7.5 ","千块 ",377.24]
[28,"混凝土普通砖","MU10","千块 ",412.41]
[29,"灰砂砖","MU7.5 ","千块 ",342.69]
[30,"灰砂砖","MU10","千块 ",362.25]
[31,"混凝土普通空心砖 ","240×200×90","千块 ",{"v":1145.7,"d":"1145.70"}]
[32,"页岩烧结多孔砖","240×190×120","m3 ",{"v":316,"d":"316.00"},"MU15"]
[33,"页岩烧结多孔砖","190×120×120","m3 ",{"v":320,"d":"320.00"},"MU15"]
[34,"加气混凝土砌块","600×240×180","m3 ",{"v":290,"d":"290.00"},"MU3.5"]
[35,"加气混凝土砌块","600×240×120","m3 ",{"v":295,"d":"295.00"},"MU3.5"]
[36,"碎石","5~10","m3 ",116.91]
[37,"碎石","20~40","m3 ",120.07]
[38,"石粉 ",null,"m3 ",67.71]
[39,"中砂(破碎砂) ",null,"m3 ",165.68]
[40,"中砂（河砂）",null,"m3 ",221.78]
[41,"机制砂",null,"m3 ",153.25]
[42,"毛石 ",null,"m3 ",95.45]
[43,"石灰 ",null,"吨 ",387.94]
[44,"XPS挤塑式聚苯乙烯保温板",null,"m3",588.74]
[45,"聚氨脂防水涂料",null,"kg",12.78,"非焦油"]
[46,"改性沥青防水涂料",null,"t",{"v":8936.5,"d":"8936.50"},"SBS"]
[47,"改性沥青防水卷材","δ3.0","m2",28.88,"SBS"]
[48,"大理石","400内 ","㎡",149.58,"国产（中强度）"]
[49,"大理石","400外","㎡",161.95,"国产（中强度）"]
[50,"花岗岩块","2㎝（麻色）","㎡",135.05,"国产"]
[51,"花岗岩块 ","2㎝（绿星）","㎡",551.96]
[52,"花岗岩块","2㎝（中国红） ","㎡",{"v":303.1,"d":"303.10"},"国产"]
[53,"花岗岩块 ","2㎝（大花白）","㎡",236.78]
[54,"花岗岩块","2㎝ （金砂黑）","㎡",{"v":407.4,"d":"407.40"},"进口"]
[55,"花岗岩块","2㎝（印度红) ","㎡",505.81,"进口"]
[56,"花岗岩块 ","2㎝（中国纯黑）","㎡",{"v":272.2,"d":"272.20"},"国产"]
[57,"天然文化石(磨菇石)"," 200×400","㎡",178.26]
[58,"玻璃马赛克 ","305 × 305（白色）","㎡",29.32,"佛山产（综合价）"]
[59,"玻璃马赛克","305 × 305（米黄色、浅粉红、灰色）","㎡",36.71]
[60,"瓷质马赛克","305 × 305 ","㎡",56.73]
[61,"花瓷片","200 × 300","㎡",29.55]
[62,"花瓷片","250 × 330","㎡",32.74]
[63,"花瓷片","300 × 400","㎡",36.33]
[64,"花瓷片","600 × 400","㎡",72.58]
[65,"彩釉砖","100 × 200 ","㎡",24.29]
[66,"彩釉砖","300 × 300 ","㎡",48.38]
[67,"彩釉砖","400 × 400 ","㎡",50.42]
[68,"彩釉砖","300 ×600","㎡",91.36]
[69,"耐磨砖","600×600","㎡",39.46]
[70,"瓷质耐磨砖","300 × 300 ","㎡",29.88]
[71,"瓷质耐磨砖","400 × 400 ","㎡",31.46]
[72,"瓷质耐磨砖","500 × 500 ","㎡",31.82]
[73,"瓷质防滑地砖","300 × 300 ","㎡",47.41]
[74,"瓷质防滑地砖","400 × 400","㎡",{"v":56.3,"d":"56.30"}]
[75,"瓷质墙面砖","300×600","㎡",93.43]
[76,"瓷质墙面砖","400×800","㎡",106.85]
[77,"复合木地板",null,"㎡",114.33]
[78,"广场砖(瓷质仿麻石) ","100 × 100 × 18","㎡",39.54]
[79,"瓷质各色长条砖","60 × 240 ","㎡",31.27,"佛山产（综合价）"]
[80,"各色通体砖","60 × 240 ","㎡",32.68]
[81,"抗渗高洁亮抛光砖","500 × 500 ","㎡",61.53]
[82,"抗渗高洁亮抛光砖","600 × 600 ","㎡",{"v":81.9,"d":"81.90"}]
[83,"抗渗高洁亮抛光砖 ","800 × 800","㎡",125.62]
[84,"抗渗高洁亮抛光砖 ","1000 × 1000","㎡",183.49]
[85,"瓷质梯级砖","300 × 300 ","㎡",{"v":48.1,"d":"48.10"}]
[86,"瓷质梯级挡板砖","300 × 150 ","㎡",46.79]
[87,"抛光梯级砖","500 × 260 ","㎡",66.65]
[88,"抛光梯级挡板砖","500 × 160","㎡",61.98]
[89,"抛光脚线砖 ","800 × 120","㎡",73.37]
[90,"抛光脚线砖","600 × 120 ","㎡",69.47]
[91,"抛光脚线砖","500 × 120 ","㎡",67.99]
[92,"纸皮砖 （白色、米黄、灰色）","(粒径45 × 95)","㎡",33.72]
[93,"纸皮砖（深蓝、深黄）","(粒径45 × 95) ","㎡",39.32]
[94,"纸皮砖 （白色、米黄、灰色）","(粒径45 × 45)","㎡",34.62]
[95,"纸皮砖 （深蓝、深黄）","(粒径45 × 45)","㎡",42.39]
[96,"仿石外墙砖","200 × 400 ","㎡",46.24]
[97,"仿石外墙砖","150 × 300 ","㎡",46.26]
[98,"方砖(瓷质)（白色）","100 × 100","㎡",30.74]
[99,"方砖(瓷质)（米黄、粉红、浅蓝","100 × 100","㎡",37.34]
[100,"方砖(瓷质)（深蓝）","100 × 100","㎡",44.02]
[101,"轻钢龙骨","50×3000×0.4","m",5.21]
[102,"轻钢龙骨","50×3000×0.5","m",{"v":6.1,"d":"6.10"}]
[103,"轻钢龙骨","50×3000×0.6","m",7.03]
[104,"T型铝合金龙骨","24×23×3050","m",9.82]
[105,"T型铝合金龙骨","24×23×605","m",9.53]
[106,"硅酸钙板","δ6.0","m2",32.84]
[107,"硅酸钙板","δ8.0","m2",36.96]
[108,"石膏板","δ9.0","m2",27.23,"双纸面"]
[109,"石膏板","δ12.0","m2",27.23,"双纸面"]
[110,"铝扣板","300×300×0.4","m2",70.36,"佛山　"]
[111,"铝扣板","300×300×0.5","m2",{"v":76.9,"d":"76.90"},"佛山　"]
[112,"铝扣板","300×300×0.6","m2",89.09,"佛山　"]
[113,"铝扣板","300×300×0.7","m2",97.41,"佛山　"]
[114,"铝扣板","600×600×0.4","m2",71.67,"佛山　"]
[115,"铝扣板","600×600×0.5","m2",77.19,"佛山　"]
[116,"铝扣板","600×600×0.6","m2",79.15,"佛山　"]
[117,"铝扣板","600×600×1.2","m2",121.92]
[118,"铝扣板","600×600×1.0","m2",128.39]
[119,"铝扣板","300×300×1.2","m2",133.25]
[120,"铝扣板","300×300×1.0","m2",109.74]
[121,"铝塑板4厚（铝皮30丝）",null,"㎡",154.06]
[122,"真石漆",null,"㎡",{"v":130,"d":"130.00"},"(包工料)"]
[123,"木踢脚线",null,"m",76.79]
[124,"西岸石板",null,"㎡",147.13]
[125,"epdm塑胶地面","2-3CM厚","㎡",209.54,"（包安装）"]
[126,"聚氨酯地坪漆",null,"㎡",86.72]
[127,"座式大便器 ",null,"套 ",{"v":530.4,"d":"530.40"}]
[128,"蹲式大便器(普白) ",null,"套 ",78.03]
[129,"连体蹲式大便器 ",null,"套 ",144.11]
[130,"带脚架洗面盆 ",null,"套 ",288.73]
[131,"胶合板","1220 × 2440 × 4 ","㎡",26.04]
[132,"胶合板","1220 × 2440 × 5 ","㎡",31.99]
[133,"胶合板","1220 × 2440 × 9 ","㎡",42.95]
[134,"胶合板 ","1220 × 2440 × 12 ","㎡",60.56]
[135,"胶合板 ","1220 × 2440 × 15","㎡",78.32]
[136,"大芯板 ","1220 × 2440 × 15","㎡",70.28]
[137,"沙比利饰面胶合板 ","1220 × 2440 × 3 ","㎡",36.25]
[138,"黑桃木饰面胶合板  ","1220 × 2440 × 3","㎡",{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[139,"圣象地板（PY9系列）","808×125.7×11＋2","㎡",{"v":217.3,"d":"217.30"},"包安装、不包损耗及配件"]
[140,"圣象地板（PD8系列）","1286×192×8","㎡",164.03]
[141,"杉原木","6~10 ","m3 ",1229.12]
[142,"杉原木","12~22","m3 ",1380.39]
[143,"松原木","12~22","m3 ",1107.45]
[144,"门窗枋料 ",null,"m3 ",1317.57]
[145,"松杂枋板材 ",null,"m3 ",1643.98]
[146,"松杂直边材 ",null,"m3 ",1301.96]
[147,"#1胶合板","防水18厚","㎡",44.41]
[148,"钢管(脚手架用)",null,"m",36.52]
[149,"脚手架配件(活动扣、直角扣等）",null,"套 ",9.16]
[150,"尼龙安全网(密目) ",null,"㎡",15.99]
[151,"塑料门（带亮） ",null,"㎡",18.72]
[152,"塑料门（无亮） ",null,"㎡",144.16]
[153,"塑钢平开门",null,"㎡",329.78,"(包安装) "]
[154,"塑钢推拉门 ",null,"㎡",315.44,"(包安装) "]
[155,"铝合金推拉窗","1.2厚 ","㎡",330.81,"(包安装) "]
[156,"铝合金平开窗 ","1.4厚","㎡",434.91,"(包安装) "]
[157,"铝合金固定窗","1.2厚 ","㎡",{"v":304.8,"d":"304.80"},"(包安装) "]
[158,"铝合金玻璃百页窗"," 1.2厚","㎡",327.14,"(包安装) "]
[159,"铝合金平开门","1.5厚 ","㎡",390.19,"(包安装) "]
[160,"白色平板玻璃","3mm","㎡",32.24]
[161,"白色平板玻璃","5mm","㎡",46.18]
[162,"白色平板玻璃","8mm","㎡",70.87]
[163,"蓝(绿)玻璃","5mm","㎡",63.93]
[164,"白色钢化玻璃","10mm","㎡",116.68]
[165,"铝合金卷闸门","0.7厚 ","㎡",176.28,"(包安装) "]
[166,"铝合金卷闸门","0.8厚 ","㎡",195.56,"(包安装) "]
[167,"铝合金卷闸门","0.9厚 ","㎡",209.16,"(包安装) "]
[168,"不锈钢拉闸门 ",null,"㎡",349.16,"(包安装) "]
[169,"全封钢门 ",null,"㎡",317.51,"(包安装) "]
[170,"半封钢门 ",null,"㎡",295.07,"(包安装) "]
[171,"豪华钢门 ",null,"㎡",540.01,"(包安装) "]
[172,"不锈钢豪华防盗门 ",null,"㎡",1088.88,"(包安装) "]
[173,"方钢防盗网 ",null,"㎡",88.22,"(包安装) "]
[174,"不锈钢防盗网 ","12 × 12@120","㎡",198.08,"(包安装) "]
[175,"不锈钢栏杆","D50 1.2厚 ","m ",192.11,"(包安装) "]
[176,"不锈钢栏杆","D63 1.2厚 ","m ",209.24,"(包安装) "]
[177,"不锈钢栏杆","D76 1.2厚 ","m ",235.88,"(包安装) "]
[178,"吸顶灯"," 22W","盏",63.05]
[179,"吸顶灯"," 32W","盏",118.38]
[180,"吸顶灯 ","40W","盏",{"v":136,"d":"136.00"}]
[181,"节能灯 ","3W","支",{"v":9.9,"d":"9.90"}]
[182,"节能灯 ","5W","支",11.25]
[183,"节能灯 ","8W","支",{"v":12.7,"d":"12.70"}]
[184,"PVC-U给水管","φ20","m",3.51,"1.6MPa"]
[185,"PVC-U给水管","φ25","m",4.67,"1.6MPa"]
[186,"PVC-U给水管","φ32","m",6.74,"1.6MPa"]
[187,"PVC-U给水管","φ40","m",{"v":11.1,"d":"11.10"},"1.6MPa"]
[188,"PVC-U给水管","φ50","m",16.36,"1.6MPa"]
[189,"PVC-U给水管","φ63","m",30.29,"1.6MPa"]
[190,"PVC-U给水管","φ75","m",37.07,"1.6MPa"]
[191,"PVC-U给水管","φ90","m",54.78,"1.6MPa"]
[192,"PVC-U给水管","φ110","m",64.02,"1.6MPa"]
[193,"UPVC塑料排水管 ","Ф50","m ",9.69]
[194,"UPVC塑料排水管 ","Ф75","m ",14.09]
[195,"UPVC塑料排水管 ","Ф110","m ",28.36]
[196,"UPVC塑料排水管 ","Ф160","m ",51.19]
[197,"UPVC地漏(二件式) ","Ф50","个 ",8.88]
[198,"UPVC 地漏(二件式) ","Ф75","个 ",{"v":13.1,"d":"13.10"}]
[199,"UPVC地漏(二件式) ","Ф110","个 ",17.59]
[200,"UPVC地漏(二件式) ","Ф160","个 ",22.17]
[201,"PVC三通 ","Ф50","个 ",4.19]
[202,"PVC三通 ","Ф75","个 ",6.91]
[203,"PVC三通 ","Ф110","个 ",12.37]
[204,"PVC三通 ","Ф160","个 ",{"v":32,"d":"32.00"}]
[205,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф50","个 ",12.72]
[206,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф75","个 ",17.83]
[207,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф110","个 ",{"v":24.8,"d":"24.80"}]
[208,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф160","个 ",46.45]
[209,"双壁波纹管","200（SN4）","m",53.64]
[210,"双壁波纹管","300（SN4）","m",81.25]
[211,"双壁波纹管","400（SN4）","m",124.83]
[212,"双壁波纹管","500（SN4）","m",186.12]
[213,"双壁波纹管","600（SN4）","m",265.37]
[214,"双壁波纹管","800（SN4）","m",507.75]
[215,"双壁波纹管","200（SN8）","m",65.39]
[216,"双壁波纹管","300（SN8）","m",109.14]
[217,"双壁波纹管","400（SN8）","m",190.53]
[218,"双壁波纹管","500（SN8）","m",254.77]
[219,"双壁波纹管","600（SN8）","m",359.25]
[220,"双壁波纹管","800（SN8）","m",{"v":627.3,"d":"627.30"}]
[221,"镀锌钢管 ","DN15","m ",14.79,"国标 "]
[222,"镀锌钢管 ","DN20","m ",17.55,"国标 "]
[223,"镀锌钢管 ","DN25","m ",{"v":23.6,"d":"23.60"},"国标 "]
[224,"镀锌钢管 ","DN32","m ",{"v":31.3,"d":"31.30"},"国标 "]
[225,"镀锌钢管 ","DN40","m ",35.75,"国标 "]
[226,"镀锌钢管 ","DN50","m ",46.82,"国标 "]
[227,"镀锌钢管 ","DN65","m ",64.28,"国标 "]
[228,"镀锌钢管 ","DN80","m ",85.97,"国标 "]
[229,"镀锌钢管 ","DN100","m ",94.63,"国标 "]
[230,"钢筋混凝土管","DN200","m ",39.02]
[231,"钢筋混凝土管","DN300","m ",62.15]
[232,"钢筋混凝土管","DN400","m ",84.75]
[233,"钢筋混凝土管","DN500","m ",{"v":101.7,"d":"101.70"}]
[234,"钢筋混凝土管","DN600","m ",{"v":135.6,"d":"135.60"}]
[235,"钢筋混凝土管","DN800","m ",219.52]
[236,"钢筋混凝土管","DN1000","m ",349.24]
[237,"汽油","92#","kg",8.88]
[238,"柴油","0#","kg",7.62]
[239,"建筑用水 ",null,"吨 ",2.57,"不含污水处理费"]
[240,"建筑用电(普通建筑) ",null,"度 ",0.74]
[241,"建筑用电(商品房开发) ",null,"度 ",0.95]
[242,"普通预拌商品混凝土","C15","m3",{"v":385,"d":"385.00"},"(1.含在市区15km范围内运输费、装卸费；2.不含泵送费)泵送混凝土销售价格，在非泵送混凝土销售价格基础上按相应等级顺加15元/m3；3.抗渗混凝土P6在同等强度等级普通混凝土的基础上增加15元/m³，抗渗混凝土P8在同等强度等级普通混凝土的基础上增加30元/m³。"]
[243,"普通预拌商品混凝土","C20","m3",{"v":395,"d":"395.00"}]
[244,"普通预拌商品混凝土","C25","m3",{"v":405,"d":"405.00"}]
[245,"普通预拌商品混凝土","C30","m3",{"v":415,"d":"415.00"}]
[246,"普通预拌商品混凝土","C35","m3",{"v":425,"d":"425.00"}]
[247,"普通预拌商品混凝土","C40","m3",{"v":440,"d":"440.00"}]
[248,"普通预拌商品混凝土","C45","m3",{"v":455,"d":"455.00"}]
[249,"普通预拌商品混凝土","C50","m3",{"v":470,"d":"470.00"}]